СРС 4 – Ременные и цепные передачи

Определить диаметр ведущего шкива d, открытой ременной передачи без натяжного ролика: межосевое расстояние *a*=770 мм, угол обхвата α=1440, передаточное число u=3,7. Полученное значение округлить до стандартного.